# DisysCNC

TODO:
1) Добавить по 0.1uF конденсатору к питанию 3.3В ОУ и к питанию 3.3в логических микросхем
2) Добавить предохранитель на главные 24В питания, на 0.5А
3) Увеличить толщину 5В шины выходящей на питание логики внешних драйверов ШД/шпинделя до 0.8мм
4) Поменять местами линейки ESTOP_LVL и UART для исправления перекрестия в разводке,
   также 3 логических микросхемы передвинуть вниз к их оптопаре, во избежание перекрестий разводки
